**Инструкция по расчетe мебельных фасадов**

1. **Определиться с исходными данными заказа:**


* Коллекция
* Цвет
* Изделие мебели, модель
* Габаритные размеры изделия
* \*Тип боковых фасадов
* \*Наличие облицовки с 2-ух сторон

\*Требуются ли боковые фасады из МДФ/ МДФ с наполнением (стекло/стекло сатинат и др.) или нет (замена на материал заказчика, как правило ЛДСП).


\*\*Нужно ли облицовывать какие-то из фасадов с двух сторон? Если да, то указать какие именно (облицованный с двух сторон фасад стоит дороже).

1. **Узнать базовую комплектацию фасадов выбранной модели мебели.**


* Посмотреть артикулы фасадов

Базовая комплектация указана к каждому типу изделия в разделе каталога «Модельный ряд мебели», стр. 18 – 39

1. **Уточнить необходимые характеристики фасадов в разделе каталога «Конструктив, материалы и технологии» (стр. 40 – 53), а именно:**

* Возможность облицовки фасада: с одной или с двух сторон
* Фасад глухой или с наполнением (стекло, стекло сатинат, стекло бронза, зеркало, зеркало сатинат)
* прочие технические особенности фасадов

1. **Внести информацию пунктов 2-3 Инструкции в спецификацию фасадов (прайс КФА).**
2. **Рассчитать размеры фасадов и внести их в спецификацию,** используя раздел каталога "Сборка элементов коллекции" (см. стр. 52-54).




* ****при расчете фасадов необходимо учитывать выступы столешницы, цоколя, декоративного карниза и зазоры между фасадами.

|  |  |
| --- | --- |
| **Собрать исходные данные заказа** |  |
| Коллекция: | Авиньон |
| Цвет: | Дуб мара оак |
| Модель мебели: | прикроватная тумба Avi.TP.O-1 |
| Габаритные размеры мебели в\*ш\*г: | ш550 \* в575 \* г410 |
| \*Боковые фасады: | МДФ |
| \*Фасады с облицованный с 2-ух сторон: | нет |



Эскиз модели

Пример расчета размеров фасадов



Примерный расчет стоимости готов!!! Можно озвучить клиенту примерную стоимость фасадов, которая может измениться после корректировок технологом.

1. **Сделать расчет и добавить в смету изделия: детали ЛДСП, кромку, фурнитуру, услуги производства, услуги монтажа и доставки.**
2. **Передать спецификацию технологу производства, на котором будет производится изделие,** для корректировки заказа и только после получения спецификации от производства можно выставлять счет.

**Внимание!!!** Компания не несет ответственность за конструктив и сборку изделия, т.к. конструктив меняется каждым производством, исходя из собственных предпочтений и производственных возможностей.